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内部位移监测数据报表
	开始时间
	2024-12-24 14:53:14
	结束时间
	2025-01-23 14:53:14

	监测类型
	内部位移
	监测点
	CX-01

	监测设备
	测斜仪
	安装位置
	初期坝


监测数据统计值
	监测参数
	最大值
	最小值
	平均值

	8米深X(mm)
	-3.14
	-3.14
	3.14

	8米深Y(mm)
	-0.48
	-0.47
	0.47

	18米深X(mm)
	-3.81
	-3.80
	3.80

	18米深Y(mm)
	1.55
	1.54
	1.55

	28米深X(mm)
	-3.84
	-3.84
	3.84

	28米深Y(mm)
	-2.63
	-2.63
	2.63


监测数据图表

